|  |  |
| --- | --- |
| **«Йошкар-Ола»** | **Муниципальное** |
| **муниципал ушемын** | **унитарное предприятие** |
| **«Йошкар-Оласе «Водоканал»** | **«Водоканал» г.Йошкар-Олы»** |
| **муниципал унитар** | **муниципального образования** |
| **ыштыкверже** | **«Город Йошкар-Ола»** |
| («Водоканал» МУЫ) | (МУП «Водоканал») |

424039, Республика Марий Эл г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы,д.2

ОКПО 03220481, ОГРН 1021200764331, ИНН 1215020390/КПП 121501001.

Факс (8362) 41-82-48, телефон (8362) 41-84-21

E-mail: [info@vod](mailto:info@vod.mari-el.ru)12.ru

Запрос № 609868 от 14.03.2025 13:52 (МСК)

Текст запроса:

«Добрый день! Просьба уточнить: данный агрегат предназначен для перекачивания городских и производственных сточных масс и других неагрессивных жидкостей, кинетической вязкостью от 10 '6 м 2 /с до 10 и м 2 /с (от 0,01 Ст до 1000 Ст.), в том числе осадок влажностью 96- 97 % и кислотностью 7,7рН.

Ответ на запрос

Разъяснение положения документация аукциона в электронной форме,

участниками которого могут быть только

субъекты малого и среднего предпринимательства

на поставку агрегата электронасосного одновинтового. (номер закупки в ЕИС- 32514606396, на сайте электронной площадки «РТС-Тендер»- 3402848)

В ответ на ваш запрос сообщаем, что:

Данный агрегат предназначен для перекачивания городских и производственных сточных масс и других не агрессивных жидкостей. В связи с этим дополняем характеристики товара Технического задания, а именно:

Агрегат предназначен для перекачивания городских и производственных сточных масс и других не агрессивных жидкостей, кинетической вязкостью от 10-6м2/с до 10-1м2/с (от 0,01 Ст до 1000Ст.), в том числе осадок влажностью 96-97% и кислотностью 7,7pH.

Заместитель директора

по материально-техническому

обеспечению МУП «Водоканал» Синяев А.В.